VAR
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_1 : UDINT;
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_2 : UDINT;
	RTInfo_0 : RTInfo;
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_3 : UDINT;
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_4 : UDINT;
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_5 : UDINT;
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_6 : UDINT;
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_7 : UDINT;
	lWarten_RFID_Fehler_Tisch_8 : UDINT;
	Wartezeit_OPCUA : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_1 : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_2 : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_3 : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_4 : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_5 : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_6 : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_7 : UDINT;
	lWarten_fuer_OPCUA_Tisch_8 : UDINT;
END_VAR
