VAR
	lWarten_Laser_Dauer : UDINT; (*Cech: Wartezeit für sichers LAsern, weil ich möglicherweise kein Laser-fertig von der Laser-SPS erhalte*)
	lWarten_Aushebeeinheit_Tisch_6 : UDINT;
	RTInfo_0 : RTInfo;
	lWarten_Laser_Startsignal : UDINT;
END_VAR
